****

**ПАСПОРТ**

**Тележка медицинская МЕТ SP-140**



**\* Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!**

**\* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Габаритныеразмеры, см | Полки, ящики | Примечание |
| Высота: 91,5  Длина: 72,5  Ширина: 47,5 | 1выдвижнойящик,  2 полки | Пластиковые ограждения с трёх сторон полок,  опорныеколеса∅75мм |

1. **Предназначение**

Тележка (далее - изделие) с 1 выдвижным ящиком и 2 полками, предназначена для оснащения кабинетов, операционных и других комнат в медицинских учреждениях и организациях.

1. **Общаяхарактеристика**

Изделиесостоитиз:

* корпуса с боковой ручкой, четырёхколесной опоры (на 2-ух колесах имеются тормоза-фиксаторы);
* 1выдвижногоящика;
* 2 полок.

1. **Описание**

Каркас: ABS-пластик.Изделие установлено на четырех поворотных колесных опорах медицинской серии из немаркой резины диаметром 75 мм.

Полки выполнены из объёмноформированногоABS-пластика с выпрессованой 4-сторонней отбортовкой. С трёх сторон имеются пластиковые ограждения. В комплекте также имеется выдвижной пластиковый ящик.

Наружные поверхности устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствора перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ25644, применяемым при дезинфекции.

1. **Упаковка, транспортировка,хранение**

Изделие обернуто полиэтиленовой плёнкой и упаковано в картонную коробку.

Транспортировка изделия должна осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150.

Изделия должно храниться в закрытом помещении при температуре от -5˚С до +40˚С при верхнем значении относительной влажности 80% и температуре +25 ˚С и при более низких температурах – без конденсации влаги. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

1. **Уход**

По возможности сокращайте время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости), но не реже 1 раза в 3 месяца, затягивать ослабленные винтовые соединения.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

1. **Сборка**

Изделие поставляется в разобранном виде.

Пожалуйста, собирайте изделие в соответствии с данной инструкцией.

|  |  |
| --- | --- |
| **Шаг 1: Распаковка**  Достаньте изделие из упаковки и положите его на заранее подготовленный картон, ветошь и т.д. на полу. | Все детали 2 полки 2 ящика вар 2.jpg |
| **Шаг 2: Сборка П-образных каркасов для полок**  Вставьте трубки в технологические отверстия втулок. В итоге должен получиться П-образный каркас.  Обратите внимание, что технологические отверстия на втулках должны располагаться на одной высоте. | 2 заборчики у полок.jpg |
| **Шаг 3: Установка боковой ручки и верхней полки**  Проденьте ручку и заглушки с резьбой через втулки.  На полученную конструкцию установите полку  (резьба должна пройти насквозь). | 5 вставить сюды.jpg |
| **Шаг 4: Установка трубок каркаса**  Вкрутите трубки каркаса в резьбовые соединения. | 45454.jpg |
| **Шаг 5: Установка соединительных муфт**  Вкрутите соединительные муфты с обратных сторон трубок каркаса. | 9 закрутить3.jpg |
| **Шаг 6: Установка нижней полки**  Повторите шаги 4 и 5.  Наденьте П-образный каркас на трубки каркаса.  Установите нижнюю полку. | 12 Установить полку 3.jpg |
| **Шаг 7: Колеса**  Вкрутите колеса в резьбу соединительных муфт | 13 Закрутить колёса 33.jpg |
| **Шаг 8: Установка ящика(ов).** Вставьте ящик(и) в пазы под верхней полкой. | Y:\Фото артикулов\16432\детали\11.jpg |

1. **Гарантия**

Гарантийный срок – \_\_\_\_ месяца со дня продажи.

Началом гарантийного периода является дата продажи, указанная в товарной документации.

Гарантия предоставляется при соблюдении условий эксплуатации, указанных в данном паспорте.

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

**Гарантия не распространяется на следующие неисправности:**

* Механические повреждения.
* Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
* Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата продажи:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

м.п.

Продавец: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_